**血液透析机综合参数(整机原装进口）**

1.采用≥10英寸高分辨率液晶显示屏、具有中文操作界面。

2.适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析、血液灌注等的常规治疗。

3.具有自动开机、关机功能。

4.具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能，并且A、B液吸管能联机消毒。

5.全自动热化学消毒、脱钙、冲洗一次完成。

6.具有钠离子、碳酸盐、肝素、透析液流量、透析液温度、超滤曲线等曲线功能。

7.透析液过滤器可已兼容其它品牌的细菌过滤器。

8.标配透析充分性检测装置。

9.回顾性显示消毒记录，机器上可直接查看。

10.具有肺液排放功能。

11.具有容量平衡反馈控制系统。

12.后备电池：机器停电后能使用≥20分钟以上。

13.提供配置清单

商务要求

中标公司在接到报修通知后，2小时内响应，24小时内派工程师上门维修，48小时内维修完成。

**注意：以上参数必须全部实质性响应，否则做无效响应处理。如未实质性响应导致验收不合格，产生的一切后果与费用由供应商自行承担。**